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COLEGIO COOPERATIVO “SAN ANTONIO DE PRADO”

Licencia de funcionamiento No.09478 del 21 de Octubre de 2009, emanada de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín.

Ser mejores cada día


TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO FINAL - 2026
DOCENTE: DANIEL FELIPE GIL BUSTAMANTE ASIGNATURA: FÍSICA 11º
NOTA: Este taller es una herramienta de preparación para el plan de mejoramiento final, cuenta con los temas abordados durante los tres periodos del año.
LOGROS:

Logros:
· Explico el comportamiento de sistemas físicos a partir de las interacciones y los modelos que los describen, utilizando conceptos como movimiento, energía y ondas.
· Comprende y explica las leyes de la termodinámica, relacionando los procesos de transferencia de energía con fenómenos cotidianos y sistemas físicos.
· Explica los fenómenos de dilatación térmica en sólidos, relacionando los cambios de temperatura con variaciones en dimensiones y aplicaciones tecnológicas.
· Identifica características de circuitos en serie y paralelo a partir de la construcción de circuitos con resistencias buscando predecir los cambios de iluminación en bombillos resistivos en un circuito al alterarlo (eliminar o agregar componentes en diferentes lugares).
1.  Un reloj antiguo funciona mediante un péndulo de longitud 1 m que regula el tiempo del reloj.

- Calcule el período del péndulo.
- Determine la frecuencia de las oscilaciones.
- ¿Cuántas oscilaciones realiza en 1 minuto?
- Explique por qué la longitud del péndulo debe mantenerse constante para que el reloj marque bien el tiempo.
2. En un estanque con agua se generan ondas como muestra la figura. 
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Si la onda demora 45 segundos en recorrer la longitud marcada en km, encuentre:

A. Longitud de onda
B. Velocidad
C. Periodo
D. Longitud de onda
3. La cuerda de una guitarra vibra con una frecuencia de 535 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda del sonido originado y su periodo? Tenga presente que, al ser una onda electromagnética su velocidad de propagación es de 300 000 km/s.
4. Un laboratorio enfría una sustancia hasta −250°C. ¿Cuántos Kelvin son?
5. La longitud de un cable de aluminio es de 30 m a 20 °C. Sabiendo que el cable es calentado hasta 60 °C y que el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es de 24𝑥10-6 ℃-1, determina la longitud final del cable y su dilatación.

6. Una lámina metálica tiene un área inicial de 4 m². Su temperatura aumenta 50 °C. Si el coeficiente de dilatación superficial es: β=2×10-5 °C-1 ¿Cuál es el aumento de área? 
7. Un estudiante conecta una resistencia de 5 Ω a una batería de 10 V. La corriente que circula es:
8. Una bocina de bicicleta tiene una resistencia de 18 Ω y necesita una corriente de 0.2 A ¿qué voltaje se debe aplicar al circuito para que la bocina funcione correctamente?
9. En una vivienda se conectan tres dispositivos a una fuente de 24 V. Cada dispositivo está representado por una resistencia R1=6 Ω, R2=8 Ω, R3=12 Ω. Los tres dispositivos están conectados en paralelo. Realiza: 

a. Dibuja el circuito. 
b. Calcula la resistencia equivalente. 
c. Calcula la intensidad total. 
d. Calcula la intensidad que circula por cada resistencia.
10. Si se le aplica a un conductor un voltaje de 8V y una intensidad de corriente de 0.1 A ¿Cuál será la resistencia eléctrica?
11. Un cable de cobre tiene una resistividad de 1.68×10-8 Ω⋅m a 20°C. El motor alcanza una temperatura de 80°C. Si el coeficiente de temperatura del cobre es α = 0,0039 °C-1, calcula la nueva resistividad del cobre.
12. Dada la siguiente representación, encuentra el valor de la resistencia equivalente y la intensidad total si V = 224 v.
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